ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Перечень товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Номер заявки на закупку** | **Наименование товара** | **Ед. Изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Т-0418-2021 от 01.07.2021 | Комплект мужской для бортпроводников | Штука | 10 |

1. **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара**
	1. **Комплект мужской для бортпроводников**

 **Пиджак мужской для летного состава (бортпроводники)**

**Комплектация:** пиджак мужской для бортпроводников (два изделия в одном комплекте)

**Цвет:** темно-синий (Pantone 19-4029 TCX)

**Размер:** 44-60

**Рост:** 158 до 200 см

**ГОСТ 25295-2003**

**Применямые материалы**

|  |  |
| --- | --- |
| Спецификация | Нормативно-техническая документация (НТД |
| Размеры: | по размерам изготавливаются на типовые фигуры 1-4 полнотных групп по размерам 44-60, по росту 4-8 (158 до 200 см). |  |
| Силуэт | Moderate fit |  |
| Материал  | ГОСТ 28000 |
| Лицевая ткань | ткань полотняного плетения |  |
| Состав: | 56% полиэстер, 40% шерсть, 4% лайкраСостав ткани должен быть указан на этикетке |
| Цвет:  | Темно синий |
| Плотность:  | 285 г/м. |
| Примечания. Свойства ткани: возможность для частой химчистки, быстрое глажение, прочность волокон ткани, устойчивость к изнашиванию и загрязнениям, стойкость и отсутствие миграции цвета, стабильно низкая усадка, упругость ткани и низкая сминаемость.Свойства ткани указываются на этикетке. |
| Тип ткани:  | Полотняное переплетение. |
| пуговицы: | Пуговица  |
| Размеры пуговиц: | 32“ |
| Цвет:  |  В цвет ткани |
| количество: | 3 пуговицы на одно изделие (застегивание - на 2 пуговицы, 1 дополнительная пуговица прилагается в полиэтиленовом пакетике вместе с этикеткой), пришиты и обвиты на специальной машине на нитяной ножке, высота ножки 3-4 мм). |
| Размеры пуговиц: | 24“ |
| Цвет:  |  В цвет ткани |
| количество: | 9 пуговиц на одно изделие (на рукавах - 8 пуговиц, 1 дополнительная пуговица прилагается в полиэтиленовом пакетике вместе с этикеткой) |
| Подкладка | материал – полиестр-твилл; антистатический, указывается на этикетке | ГОСТ 20272-2014 |
| Цвет:  | Темно – синий (Pantone 19-4029 TCX) |  |
| Состав: | 100% полиэстер |
| Плотность:  | 71 грамм кв.м |
| Плечевая накладка  | стандартные |
| Прокладочный материал | стандартный прокладочный материал |
| Этикетка | этикетка с инструкцией по уходу за изделием. Пришита способом зиг-заг |
| Воротник  | Воротник с лацканами узкий. Втачан на специальной машине для того чтобы воротник специально был вшит по форме горловины |
| Покрой  | однобортный пиджак, с застежкой на 2 пуговицы |
| Рукава  | рукава втачные с открытой шлицей и 4-мя пуговицами |
| Карманы: |   |
| Снаружи | на полочках 2 прорезных кармана с клапанами, на левой полочке верхний прорезной карман-листочка, сделанные не ручным способом а на специальном швейном автомате предназначенном для обработки прямых прорезных карманов «в рамку» с клапаном или без клапана. |
| Внутри | Правая сторона: 1 прорезной карман в рамку 12,5 см шириной с отделочным платочком. Левая сторона: 1 прорезной карман 12,5 см шириной, 2 прорезных карман 9,5 см шириной, сделанные не ручным способом а на специальном швейном автомате предназначенном для обработки прямых прорезных карманов «в рамку», |
| Спина: | две боковые шлицы |
| Швы  |  1 см с запасом по центральному шву |
| Подкладка | полностью на подкладке |
| Отделочный шов | Отделочный шов по воротнику и лацкану, клапанам.Отделочный шов выглядит как «ручной» стежок.  |
| Нитки | повышенной прочности |
| Примечания | Цвет подкладки, ниток и фурнитуры должен соответствовать цвету основной ткани. |
| Упаковка: | пиджак должен быть на вешалке соответствующего размера и упакован в полиэтиленовый пакет с этикеткой содержащей информацию об изделии и размере. |

**Эскиз:**



**Жилет мужской для летного состава (бортпроводники)**

**Комплектация:** жилет мужской для бортпроводников (два изделия в одном комплекте)

**Цвет:** темно-синий (Pantone 19-4029 TCX)

**Размер:** 54-64

**ГОСТ 31410-2009**

Применяемые материалы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спецификация  |   | Нормативно-техническая документация (НТД |
| Размер: | изготавливаются на типовые фигуры 1-4 полнотных групп по размерам 46-60, по росту от 158 до 200 см. |  |
| Примечания. Свойства ткани: возможность как деликатной стирки, так и химчистки, быстрое глажение, прочность волокон ткани, устойчивость к изнашиванию и загрязнениям, стойкость и отсутствие миграции цвета, стабильно низкая усадка, упругость ткани и низкая сминаемость. Толщина полушерстяного волокна не менее 22,5 микронов, не более 23 микронов. Свойства ткани указываются на этикетке. |
| Материал |   | ГОСТ 28000 |
| Лицевая ткань | ткань полотняного плетения |  |
| Состав: | 56% полиэстер, 40% шерсть, 4% лайкра, указывается на этикетке285 г/м |
| Цвет: | Темно синий |
| Пуговицы | пуговица  |
| Размер пуговиц: | 28“ |
| Количество: | 6 пуговиц на изделие (застегивание на 5 пуговиц, 1 дополнительная пуговица прилагается в полиэтиленовом пакетике вместе с этикеткой) |
| Подкладка  | материал – тафта; антистатический, моющийся |
| Цвет: | Темно - синий |
| Состав: | 100% полиэстер |
| Плотность: | 71 грамм кв.м |
| Прокладочный материал | стандартный моющийся прокладочный материал | ГОСТ 20272-2014 |
| Этикетка | этикетка 5 см х 5 см с инструкцией по уходу за изделием |  |
| Воротник | Отсутствует |
| Застегивание | однобортный жилет, 5 пуговиц |
| Рукава | Отсутствуют |
| Карманы:  |   |
| Внешние | 2 прорезных кармана – обманки: размеры 42-52 длина 12 см, размеры 54-64 длина 15 см, сделанные не ручным способом, а на специальном швейном автомате предназначенном для обработки прямых прорезных карманов «в рамку» , |
| Внутри | отсутствуют |
| Спина | однотонная спина  |
| Швы | 2см с запасом по центральному шву |
| Подкладка | полностью на подкладке. |
| Нитки:  | Повышенной прочности. |
| Примечания. ·       Цвет подкладки, ниток и фурнитуры должен соответствовать цвету основной ткани. ·       По согласованию с заказчиком допускается изменять цвет используемых материалов и фурнитуры |
| Упаковка: | Каждый жилет должен быть на вешалке соответствующего размера и упакован в полиэтиленовый пакет с этикеткой содержащей информацию об изделии и размере. |

**Эскиз:**



**Брюки мужские для летного состава (бортпроводники)**

**Комплектация: брюки для бортпроводников** (три пары изделия в одном комплекте)

**Цвет:** темно-синий (Pantone 19-4029 TCX)

**Размер:** 46-60

**Рост:** 158 до 200 см

**ГОСТ 25295**

**Применяемые материалы:**

|  |  |
| --- | --- |
| Спецификация | Нормативно-техническая документация (НТД |
| Размеры: | по размерам изготавливаются на типовые фигуры 1-4 полнотных групп по размерам 44-60, по росту 4-8 ( 158 до 200 см) |  |
| Материал  | ГОСТ 28000 |
| лицевая ткань |  ткань полотняного плетения |  |
| состав: | 56% полиэстер, 40% шерсть, 4% лайкра, указывается на этикетке |
| цвет | Темно синий (Pantone 19-4029 TCX) |
| Плотность  | 285 г/м |
| Примечания. Свойства ткани: возможность как деликатной стирки, так и химчистки, быстрое глажение, прочность волокон ткани, устойчивость к изнашиванию и загрязнениям, стойкость и отсутствие миграции цвета, стабильно низкая усадка, упругость ткани и низкая сминаемость. Свойства ткани указыватся на этикетке.. |
| Этикетка | Этикетка с инструкцией по уходу за изделием.  |
| Подкладка  | материал – тафта; антистатический | ГОСТ 20272-2014 |
| цвет | Темно синий (Pantone 19-4029 TCX) |  |
| состав: | 100% полиэстер |
| Плотность: | 60 г/м |
| Прокладочный материал |  стандартный прокладочный материал |
| Пуговицы | Стандартная пуговица с 4 отверстиями |
| цвет | В цвет ткани |  |
| Размеры пуговиц: | 24“ |  |
| количество: | 4 пуговиц на одно изделие (застегивание - на 1 пуговицы, 2 пуговицы на задних карманах, 1 дополнительная пуговица прилагается в полиэтиленовом пакетике вместе с этикеткой) |
| Молния | 1 молния 18 см, цвет - В цвет ткани |
| Пояс  | на поясе шлёвки для поддержания ремня 8 шлёвок шириной 1 см и 4.5 см высотой  |
| Швы  | 1 см боковой шов |
| Карманы | на передних половинках брюк классические боковые карманы с прямым «входом» 18 см; на задних половинках брюк 2 прорезных кармана «с листочкой», которые застегиваются на прорезные петли и пуговиц, сделанные не ручным способом, а на специальном швейном автомате предназначенном для обработки прямых прорезных карманов «в рамку», |
| Стрелки | Стрелки, должны быть отформованы на специальном прессе ( Влажно- техническая обработка) ,оборудованным специальной формой чтобы придать стрелкам ровную форму |
| Подкладка | 71 грамм кв.мДо колена |
| нитки | повышенной прочности |
| Упаковка | Брюки должны быть на вешалке соответствующего размера и упакованы в полиэтиленовый пакет с этикеткой содержащей информацию об изделии и размере. |
| Примечания.Цвет, ниток и фурнитуры должен соответствовать цвету основной ткани.  |

**Эскиз:**



**Ⅲ. ТРЕБОВАНИЯ**

1. Все товары должны соответствовать по дизайну и материалу изготовления корпоративным образцам. Требуемая гарантия качества на товары не менее 12 месяцев.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком размеры подлежащей пошиву форменной одежды, в течение срока исполнения соответствующей заявки Заказчика обеспечить не менее 3 (трех) примерок для каждого сотрудника Заказчика, примерки должны проводиться на территории Заказчика.

4. Поставщик в течение 15 календарных дней с момента вступления в силу договора должен предоставить образцы в количестве – 1шт. согласно указанной технической спецификации и эскизам размеров согласно Гост РК (муж: размер 50 рост 176) для осуществления опытной носки сотрудниками Заказчика. Образцы должны быть предоставлены по адресу: г. Нур- Султан, пр.Кабанбай батыра 119, на основании акта о приеме передачи товара. Образцы должны идти с товарным знаком (ярлык), указывающий наименование предмета, данные поставщика, рост-размер.

 На изделиях должны быть нашиты **лейблы предприятия-изготовителя**.

 Также к образцу должны прилагаться:

- конфекционная карта с материалами и характеристиками на них (артикула тканей, фурнитура и пр.);

 - к конфекционной карте прилагаются - отрезы тканей, трикотажных полотен и нетканых материалов из которых изделие изготовлено длиной 0,5 м по всей ширине рулона.

При поставке изделий поставщик обязан упаковывать **каждую единицу изделия** **индивидуально** в полиэтиленовый пакет. Все детали форменной одежды должны быть изготовлены из однородной ткани и не иметь между собой разноцвета или разнооттеночности, машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней нити. Все парные детали должны быть симметричны. Пуговицы не должны иметь между собой разнооттеночности. Готовые изделия должны быть очищены от производственного мусора, загрязнения пятнами не допускаются.

1. **Ⅳ. КАЧЕСТВО И ДОКУМЕНТАЦИЯ:**
2. **Документация**

Поставщик должен предоставить вместе с Товаром следующую документацию

|  |  |
| --- | --- |
| * Счет-фактура
 | ✓ |
| * Акта приема-передачи
 | ✓ |
| * Документы, подтверждающие местное содержание в поставляемом Товаре (в случае происхождения Товара на территории РК):
 | ❑ |

1. **ПРИЛОЖЕНИЕ ЛОГИСТИКИ**
2. **Место поставки товара и условия транспортировки:** DDP **г.** Нур- Султан, пр. Кабанбай батыр 119.
3. **План поставки товар****а:** Поставка производится поставщиком только при получении заказа на поставку

 Поставка в течение 20 календарных дней после подачи заявки от Заказчика.

1. **Упаковка Товара**: Товар поставляется в пакете соответствующего размера и упакован в полиэтиленовый пакет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Подготовлено (Инициатор закупки)*** *Специалист отдела обеспечения деятельности / Specialist Organization Support Section*  |  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(подпись)* | *Бакыткерей Айжан/ Bakytkerey Aizhan* |
| ***Проверено (Руководитель инициатора закупки)*** *Старший специалист отдела обеспечения деятельности / Senior specialist Organization Support Section*  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)* | *Светалана Герцен/ Svetlana Gertsen*  |